
说明书摘要
本实用新型的游泳池防结露装置包括与主体结构连接的帘幕伸缩控制装置和热风幕机、与帘幕伸缩控制装置连接的帘幕、以及电路控制装置，所述帘幕伸缩控制装置包括电机和框架，所述帘幕由电机驱动在框架内伸缩运动，从而实现帘幕的开启和关闭，所述热风幕机的出风口设置在靠近帘幕一侧，所述电路控制装置与电机和热风幕机均电性连接。该装置结构简单，设计巧妙，而且制作成本较低，能够实现室内游泳池在使用时墙面、顶面、玻璃门窗和顶棚防结露的目的，显著提高室内游泳池的舒适性。


（1）本实用新型设计一种游泳池防结露装置应用于室内游泳池的玻璃门、窗、顶棚处，该装置采用电路控制装置控制电机启动，电机的输出轴顺时针转动，带动帘幕的活动端向远离固定端方向运动，帘幕开启，帘幕遮挡住易结露部位，挡住大部分的水汽在上述部位冷凝积聚，绒布帘幕吸附一部分水汽。然后电路控制装置控制热风幕机开启，热风幕机向帘幕方向吹送热风，帘幕上的水汽在热风作用下快速烘干，从而实现室内游泳池在使用时墙面、顶面、玻璃门窗和顶棚防结露的目的，显著提高室内游泳池的舒适性。
（2）本实用新型的游泳池防结露装置的结构简单，设计巧妙，而且制作成本较低。
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