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一种现代景观装饰夯土墙及其施工方法，以施工场地内的土壤作为主要原料，过筛处理后，按照土：碎石：砂：水泥：水=6：3：2：0.55：1.2的土料配合比，与碎石、砂、水泥进行加水拌合，根据墙体尺寸支设木模板，在模板内进行分层夯实，同时在墙内使用钢筋和竹筋组合拉结，拆模后进行面层处理。创新内容主要集中在以下几方面：土料配合比、结构加固方式、墙体夯筑技术和面层保养，其中，夯土材料配合比是现代装饰夯土墙的核心内容，决定着装饰墙体能否实现安全稳定、实用美观；而结构加固技术、墙体夯筑方法、面层养护手段，在确保现代夯土墙发挥使用功能的同时，也充分满足人们对建筑美学的追求和享受。

