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1. 项目背景
[bookmark: _GoBack]成都活水公园经过近20年的运行，内部设施已老化，破损，植被杂乱，雨天地面积水严重，急需改造。通过改造，活水公园形成了较完善的海绵公园系统和水生态系统，为海绵城市建设和旧城海绵改造起到了探索、试验、展示、宣传和教育等功能。
2. 示范内容及效果
1）老旧公园的海绵改造方法
本项目是在活水公园现有的基础上，采用低影响开发的方式因地制宜地通过对公园老旧广场、老旧道路铺装以及雨水净化设施进行改造，为老旧公园海绵改造提供示范。具体包括： 
（1）老旧广场海绵改造
    （2）老旧道路铺装改造后
改造后

（3）活水溪—雨水自然净化系统
1 雨水收集池
2 溪流净化区
3 雨水花园
4 雨水过滤区
5 雨水调蓄（池）塘
6 雨水回用系统
2）活水公园海绵城市绩效监测系统
3）降雨模拟系统
4）宣传教育建设
3. 项目成效
活水公园海绵改造项目完成后，生态环境得到明显改善，每年为活水公园节约用水4500吨，能够控制85%的雨水径流。增设的气象、水质和海绵城市数据监测系统收集了大量的技术数据
